철근 콘크리트 구조
	1.1 보
		1.1.1. 스팬이 7m 이내인 보의 크기는 다음과 같다.
			폭: 400mm 이상, 500mm 이하.
			두께: 600mm 이상, 700mm 이하.
		1.1.2. Wide Beam 형태로 설계 시 보의 높이를 조정할 수 있다.
	1.2 기둥
		1.2.1. 기둥의 최소 폭과 두께는 다음과 같다.
			폭: 300mm 이상.
		1.2.2. 기둥의 크기는 하중 분담 폭(기둥 간격), 각 층의 용도, 층고에 따라 달라진다.
		1.2.3. 5층 미만의 근린생활시설의 경우 기둥의 크기는 다음과 같다.
			폭: 500mm 이상, 600mm 이하.
			두께: 500mm 이상, 600mm 이하.
	1.3 슬라브 (계단 슬래브 포함)
		1.3.1. 슬라브의 최소 두께는 150mm로 한다.
		1.3.2. 일반적으로 2단 철근 배근을 적용할 수 있는 두께이다.
	1.4 벽 (내력벽)
		1.4.1. 구조 벽체의 최소 두께는 150mm로 한다.
	1.5 기초
		1.5.1. 허용 지내력은 150kN/m²에서 200kN/m² 사이로 적용한다.
		1.5.2. 기둥 간격에 따라 설계 지내력이 달라질 수 있다.
		1.5.3. 기초의 두께는 700mm 이상, 800mm 이하로 한다.
		1.5.4. 기둥 두께는 설계 지내력에 따라 변동될 수 있다.